1. Registrarse en no-ip y añadir un nuevo hostname.



1. Agregar el DynamicDNS que se realizó en no-ip a las configuraciones del router.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1. Abrir el puerto 80 para poder realizar la conexión del servidor y añadir el trigger.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1. Como otra opción se puede activar el DMZ para abrir todo.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

1. Salida en local de la página.

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente